ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о Локальном проектном офисе

АО НК «КазМунайГаз» по импортозамещению и развитию местного содержания

**ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**(заполняется на каждый товар отдельно)**

**Наименование товара: Батарея литиево-ионная, аккумуляторная**

**Код ЕНС ТРУ:** 272011.900.000008

**Заказчик:** ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод»

**Техническая спецификация:**

Батарея литевая для ПЛК

Allen - Bradley 1756-BA2

Напряжение питания: 3 В;

Ёмкость: 1200 мАч;

Рабочая температура: 0 – 60 0С;

Применяется с контроллерами 1756-L6X Series B

**Дата предоставления технической спецификации: 20.11.2023**

**Контактная информация Кулишин А.А., главный менеджер Сектора SCADA, тел.: +7 (272)331-33-05, e-mail: A.kulishin@kcp.kz.**

**Должность (*представитель Организации группы КМГ на уровне не ниже заместителя первого руководителя*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

**(подпись)**